{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["卫生间楼板工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"卫生间楼板工程量清单","index":0,"n_rows":108,"n_cols":6,"rows_kept":108,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[5,0,5,4],[37,0,37,4],[43,0,43,4]]}
["附表2:"]
["工程量清单"]
["工程名称：武汉综合楼改造工程",null,null,"招标编号：HZGC-21014"]
["序号","定额编号","名称","工程量"]
[{"$nulls":3},"单位","数量","工日"]
["一、卫生间拆除恢复工程(单间）/157"]
[1,"A15-47","块料面层铲除 楼地面地面砖","10㎡",0.4]
[2,"A15-50","块料面层铲除 墙柱面墙面砖及陶瓷面砖",10,2.1]
[3,"A15-2","砌体拆除 黏土砖（实心砖）眠墙","m³",2.2]
[4,"借23-229","卫生器具拆除 热水器","个",1]
[5,"借23-225","卫生器具拆除 脸盆","套",1]
[6,"借23-216","卫生器具拆除 座式大便器","个",1]
[7,"借23-218","卫生器具拆除 大便器水箱（高、低水箱  通用）","个",1]
[8,"借23-233","卫生器具拆除 镜子","个",1]
[9,"A15-77","钢门窗拆除","10樘",0.1]
[10,"借21-78","灯具及箱、盘、闸具拆除 灯具等拆除 排风扇","套",1]
[11,"借21-70","灯具及箱、盘、闸具拆除 灯具等拆除 吸顶灯 双火以内","套",2]
[12,"借21-87","灯具及箱、盘、闸具拆除  各种开关拆除  暗开关","套",2]
[13,"借21-23","各种配线拆除 管内配线拆除 导线截面（4mm2以内）","100m",0.15]
[14,"A15-60","龙骨及饰面拆除  天棚金属龙骨  金属面","10㎡",0.4]
[15,"A15-61","龙骨及饰面拆除  天棚金属龙骨  石膏面","10㎡",0.4]
[16,"A15-80换","楼层运出垃圾  垂直运距15m以内  实际运距（m）：50","10m³",0.195]
[17,"A15-82换","建筑垃圾外运 运距1000m以内  实际运距（m）：10000","10m³",0.195]
[18,"b","渣土消纳费","m³",3.9]
[19,"b","包下水管、排气管0.65m及粉","根",1]
[20,"A9-4换","细石混凝土地面找平层30mm  实际厚度（mm）：50","100㎡",0.045]
[21,"A10-25","墙面装饰抹灰  素水泥浆界面剂","100㎡",0.231]
[22,"A13-200","乳胶漆 室内  两遍","100㎡",0.231]
[23,"A9-88","条形复合地板（成品）铺在水泥地面上","100㎡",0.045]
[24,"A9-110","木踢脚线  成品","100㎡",0.045]
[25,"A1-31","蒸压加气混凝土砌块墙墙后≤150mm砂浆","10m³",0.014]
[26,"A10-1","墙面一般抹灰  内墙（14+6mm）","100㎡",0.027]
[27,"A17-38","里脚手架","100㎡",0.027]
[28,"A15-68","铲除油漆涂料裱糊面  抹灰面油漆涂料","100㎡",0.33]
[29,"A10-73","墙面块料面层  面砖  预拌砂浆(干混）每块面积≤0.20㎡","100㎡",0.046]
[30,"A9-43","陶瓷地面砖 单块地砖0.12㎡以内","100㎡",0.016]
[31,"A6-95","聚氨酯防水涂膜 2mm厚平面","100㎡",0.0178]
["二、医院楼板拆除工程"]
[1,"A15-10","楼板拆除","m³",273.75]
[2,"A15-13","楼梯拆除","10m³",1.3]
[3,"A15-80","楼层运出垃圾","10m³",27.375]
[4,"A15-82","建筑垃圾外运 运距1000m以内  实际运距（m）：10000","10m³",27.375]
[5,"A15-83","每增加1000m","10m³",27.375]
["三、卫生间新建工程(男女套）/10"]
[1,"A1-31","蒸压加气混凝土砌块墙墙后≤150mm砂浆","10m³",0.2]
[2,"A10-1","墙面一般抹灰  内墙（14+6mm）","100㎡",0.2]
[3,"A17-38","里脚手架","100㎡",0.2]
[4,"A15-68","铲除油漆涂料裱糊面  抹灰面油漆涂料","100㎡",0.2]
[5,"A10-73","墙面块料面层  面砖  预拌砂浆(干混）每块面积≤0.20㎡","100㎡",0.6]
[6,"A9-43","陶瓷地面砖 单块地砖0.12㎡以内","100㎡",0.2]
[7,"A6-95","聚氨酯防水涂膜 2mm厚平面","100㎡",0.2]
[8,"A5-16换","塑钢成品门安装 平开（人工）","100㎡",0.2]
[9,"A10-238","浴厕隔断  木龙骨基层榉木板面","100㎡",0.2]
[10,"C10-972","蹲式大便器安装 瓷低水箱","10套",0.2]
[null,"主材","瓷蹲式大便器","个",2]
[null,"主材","瓷蹲式大便器低水箱及配件","套",0]
[null,"主材","螺纹管件","个",2]
[null,"主材","金属软管","根",2]
[null,"主材","角型阀","个",2]
[null,"主材","冲洗管","根",2]
[null,"主材","大便器存水弯","个",2]
[11,"C10-982","壁挂式小便器安装  手动开关","10套",0.2]
[null,"主材","螺纹管件","个",2]
[null,"主材","挂式小便器","个",2]
[null,"主材","小便器排水附件","套",2]
[null,"主材","小便器冲水连接管","根",2]
[null,"主材","角式长柄截止阀","个",2]
[12,"C10-931","洗涤盆 肘式开关冷水","10组",0.2]
[null,"主材","螺纹管件","个",2]
[null,"主材","金属软管","根",2]
[null,"主材","角型阀","个",2]
[null,"主材","洗涤盆","个",0]
[null,"主材","洗涤盆排水附件","套",2]
[null,"主材","洗涤盆托架","副",2]
[null,"主材","立式肘开关水嘴","个",2]
[13,"A12-19换","装配式u型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格（mm）300*300平面（人工费）","100㎡",0.2]
[14,"A12-125换","天棚面层 方型铝扣板300*300（人工费）","100㎡",0.2]
[15,"C10-933","成品拖布池安装","10套",0.2]
[null,"主材","螺纹管件","个",2]
[null,"主材","长颈水嘴","个",2]
[null,"主材","成品拖布池","套",2]
[null,"主材","存水弯","个",2]
[null,"主材","排水栓带链堵","套",2]
[16,"C10-1005","水龙头安装 公称直径（mm）15","10个",0.2]
[null,"主材","水嘴15","个",2]
[17,"C10-629","螺纹阀门安装  公称直径（mm以内）25","个",2]
[null,"主材","延时阀门25","个",2]
[18,"C10-360","室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）75","10m³",1]
[null,"主材","塑料排水管75","m",1]
[null,"主材","室内塑料排水管粘接管件75","个",1]
[19,"C10-361","室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）110","10m",0.6]
[null,"主材","塑料排水管110","m",0.6]
[null,"主材","室内塑料排水管粘接管件110","个",0.6]
[20,"C10-1009","地漏安装 公称直径（mm以内）50","10个",0.2]
[null,"主材","地漏50","个",0.2]
[21,"C10-323","室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25","10m",2]
[null,"主材","塑料给水管25","m",2]
[null,"主材","室内塑料给水管热熔管件25","个",14]
[22,"C4-379","风扇安装 排气扇","台",2]
[null,null,"排气扇","台",0]
[23,"C4-1412","吸顶灯具安装 灯罩周长（mm）≤1100","套",2]
[null,"主材","成套灯具","套",0]
[24,"C4-384","普通开关、按钮安装 跷板暗开关单控≤3联","套",2]
[null,"主材","照明开关","只",2]
[25,"C4-1287","管内穿线  穿照明线  铜芯导线截面（mm2）≤2.5","10m",{"$f":"72/27","v":{"v":2.6666666666666665,"d":"2.67"}}]
[null,"主材","绝缘导线2.5","m",30]
[26,"b","钻下水管孔","个",8]
[27,"b","铁硼拆除","处",1]