{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["捆装件","装箱件"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"捆装件","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,9,4,9],[28,1,28,2],[29,0,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2座钢板梁桥捆装件清单"]
["箱号","构件名称",null,"数量","单件重量","箱数","每箱Each case",null,null,"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[{"$nulls":6},"件数","毛重","净重",null,null,"Total","Total"]
["No.","Name  component",null,"Qty","Kg/piece","Cases","pieces","G.W.","N.W.","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[{"$nulls":7},"(Kg)","(Kg)",null,"each  case","(m3)","(Kg)"]
["1~2","MG1-A分段 MG1-A Subsection",null,2,7206,2,1,7206,7206,"11990*2000*800",{"v":19.184,"d":"19.18"},{"v":38.368,"d":"38.37"},14412]
["3~4","MG3-A分段 MG3-A Subsection ",null,2,7206,2,1,7206,7206,"11990*2000*800",{"v":19.184,"d":"19.18"},{"v":38.368,"d":"38.37"},14412]
["5~6","MG1-B分段 MG1-B Subsection",null,2,9324,2,1,9324,9324,"12805*2136*800",{"v":21.881184,"d":"21.88"},{"v":43.762368,"d":"43.76"},18648]
["7~8","MG3-B分段 MG3-B Subsection ",null,2,9324,2,1,9324,9324,"12805*2136*800",{"v":21.881184,"d":"21.88"},{"v":43.762368,"d":"43.76"},18648]
["9~10","MG1-C分段 MG1-C Subsection",null,2,7206,2,1,7206,7206,"11990*2000*800",{"v":19.184,"d":"19.18"},{"v":38.368,"d":"38.37"},14412]
["11~12","MG3-C分段 MG3-C Subsection ",null,2,7206,2,1,7206,7206,"11990*2000*800",{"v":19.184,"d":"19.18"},{"v":38.368,"d":"38.37"},14412]
["13~14","MG2-A分段 MG2-A Subsection",null,2,7325,2,1,7325,7325,"11990*1370*800",{"v":13.14104,"d":"13.14"},{"v":26.28208,"d":"26.28"},14650]
["15~16","MG2-B分段 MG2-B Subsection",null,2,9440,2,1,9440,9440,"12805*2136*800",{"v":21.881184,"d":"21.88"},{"v":43.762368,"d":"43.76"},18880]
["17~18","MG2-C分段 MG2-C Subsection",null,2,7335,2,1,7335,7335,"11990*1370*800",{"v":13.14104,"d":"13.14"},{"v":26.28208,"d":"26.28"},14670]
["19~22","横梁 1  Transom 1",null,8,1050,4,2,2106,2100,"3860*1040*720",{"v":2.890368,"d":"2.89"},{"v":11.561472,"d":"11.56"},8424]
["23","横梁 2  Transom 2",null,32,100,1,32,3206,3200,"4410*815*370",{"v":1.3298355,"d":"1.33"},{"v":1.3298355,"d":"1.33"},3206]
["24","横梁 3  Transom 3",null,32,100,1,32,3206,3200,"4410*815*370",{"v":1.3298355,"d":"1.33"},{"v":1.3298355,"d":"1.33"},3206]
["25~26","横梁节点板 1 Transom gusset 1",null,32,{"v":78.26,"d":"78"},2,16,{"v":1258.16,"d":"1258"},{"v":1252.16,"d":"1252"},"890*350*360",{"v":0.11214,"d":"0.11"},{"v":0.22428,"d":"0.22"},{"v":2516.32,"d":"2516"}]
["27","横梁节点板 2 Transom gusset 2",null,16,{"v":35.24,"d":"35"},1,16,{"v":569.84,"d":"570"},{"v":563.84,"d":"564"},"680*330*450",{"v":0.10098,"d":"0.10"},{"v":0.10098,"d":"0.10"},{"v":569.84,"d":"570"}]
["28","风撑1 Wind brace 1",null,32,{"v":55.62,"d":"56"},1,32,{"v":1785.84,"d":"1786"},{"v":1779.84,"d":"1780"},"2450*815*400",{"v":0.7987,"d":"0.80"},{"v":0.7987,"d":"0.80"},{"v":1785.84,"d":"1786"}]
["29","风撑2 Wind brace 2",null,32,{"v":55.62,"d":"56"},1,32,{"v":1785.84,"d":"1786"},{"v":1779.84,"d":"1780"},"2450*815*400",{"v":0.7987,"d":"0.80"},{"v":0.7987,"d":"0.80"},{"v":1785.84,"d":"1786"}]
["30~31","主梁节点板 1 Main beam gusst 1",null,48,40,2,24,966,960,"840*380*500",{"v":0.1596,"d":"0.16"},{"v":0.3192,"d":"0.32"},1932]
["32","主梁节点板 2 Main beam gusst 2",null,12,97,1,12,1170,1164,"860*600*430",{"v":0.22188,"d":"0.22"},{"v":0.22188,"d":"0.22"},1170]
["33","主梁节点板 3 Main beam gusst 3",null,24,29,1,24,702,696,"860*270*510",{"v":0.118422,"d":"0.12"},{"v":0.118422,"d":"0.12"},702]
["34~35","主梁节点板 4 Main beam gusst 4",null,24,71,2,12,858,852,"1020*370*420",{"v":0.158508,"d":"0.16"},{"v":0.317016,"d":"0.32"},1716]
["36~37","主梁节点板 5 Main beam gusst 5",null,12,231,2,6,1392,1386,"1020*800*345",{"v":0.28152,"d":"0.28"},{"v":0.56304,"d":"0.56"},2784]
["38~39","人行道伸缩缝1 Road joint 1",null,16,55,2,8,446,440,"2270*415*530",{"v":0.4992865,"d":"0.50"},{"v":0.998573,"d":"1.00"},892]
["40","人行道伸缩缝2 Road joint 2",null,8,155,1,8,1246,1240,"2270*652*270",{"v":0.3996108,"d":"0.40"},{"v":0.3996108,"d":"0.40"},1246]
[41,"栏杆钢管 Steel Pipe",null,68,37,1,68,2522,2516,"2000*740*745",{"v":1.1026,"d":"1.10"},{"v":1.1026,"d":"1.10"},2522]
["小计",{"$nulls":10},{"v":357.50740880000006,"d":"358"},{"v":177601.84,"d":"177602"}]

{"sheet":"装箱件","index":1,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,4,4,4],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2座钢板梁桥装箱件清单"]
["箱号","箱数","每箱Each case",null,"外形尺寸","单箱体积","小计体积","小计重量"]
[null,null,"毛重","净重",null,null,"Total","Total"]
["No.","Cases","G.W.","N.W.","Overall Size","Vol. of  ","Volume","Weights"]
[null,null,"(Kg)","(Kg)",null,"each  case","(m3)","(Kg)"]
[42,1,2882.7200000000003,2722.7200000000003,"1580*1290*1020",{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2882.7200000000003,"d":"2883"}]
[43,1,1798.2845599999998,1638.2845599999998,"1580*1290*1020",{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":1798.2845599999998,"d":"1798"}]
[44,1,2786.3999999999996,2626.3999999999996,"1580*1290*1020",{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2786.3999999999996,"d":"2786"}]
[45,1,1001.2,841.2,"1580*1290*1020",{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":2.078964,"d":"2.08"},{"v":1001.2,"d":"1001"}]
["小计",{"$nulls":5},{"v":8.315856,"d":"8.32"},{"v":8468.60456,"d":"8469"}]