{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":89,"n_cols":12,"rows_kept":89,"merged":[[1,0,1,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,11],[86,0,86,11]]}
[]
["武汉厂区车间公厕及更衣室维修改造工程量清单"]
[]
["序号","定额编号","名称","工程量",null,"金额",null,"其中"]
[{"$nulls":3},"单位","数量","单价","合计","人工","材料","机械","费用","增值税"]
[null,null,"合  计：",{"$nulls":3},{"$f":"G7+G9+G21+G30+G42+G51+G60+G69+G78+G88+G89","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[1,null,"化粪池维修改造",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G8)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[1.1,null,"化粪池清理、维修、加装排气管","处",3,null,{"$f":"E8*F8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,null,"结构车间男厕所维修改造（35㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G10:G20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2.1,null,"拆除小便池","套",1,null,{"$f":"E10*F10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2.2,null,"新装小便器 材质:落地式小便器，730*480*320mm，感应式  品牌产品","10套",0.1,null,{"$f":"E11*F11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2.3,null,"块料墙面","m2",21.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.4,null,"拆除现有排风扇","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.5,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.6,null,"新装窗帘(2扇）","m",2.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.7,null,"照明、水电改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线，品牌小便器拖把池PPR供水管及开关","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",99.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.9,null,"新装洗手台 品牌大理石洗手台，1945*650，含镜子","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.10",null,"拖把池 新建砖砌体拖把池一个 ，内长1.2m,内宽0.4m，外露面贴砖","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.11,null,"地面吹干机  1000W， 品牌产品","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,null,"结构车间女厕所维修改造（18㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G22:G29)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3.1,null,"拆除现有排风扇","套",1,null,{"$f":"E22*F22","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3.2,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",2,null,{"$f":"E23*F23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3.3,null,"新装窗帘(1扇）","m",1.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.4,null,"照明、水电改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线，品牌小便器拖把池PPR供水管及开关","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.5,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",56.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.6,null,"新装洗手台 品牌大理石洗手台，1945*650，含镜子","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.7,null,"拖把池 新建砖砌体拖把池一个 ，内长1.2m,内宽0.4m，外露面贴砖","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3.8,null,"地面吹干机  1000W， 品牌产品","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,"机加车间男厕所维修改造（23㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G31:G41)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4.1,null,"拆除小便池","套",1,null,{"$f":"E31*F31","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4.2,null,"新装小便器 材质:落地式小便器，730*480*320mm，感应式  品牌产品","10套",0.3,null,{"$f":"E32*F32","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4.3,null,"块料墙面","m2",7.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.4,null,"拆除现有排风扇","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.5,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.6,null,"新装窗帘(2扇）","m",2.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.7,null,"照明、水电改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线，品牌小便器拖把池PPR供水管及开关","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",59.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4.9,null,"新装洗手台 品牌大理石洗手台，1945*650，含镜子","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.10",null,"拖把池 新建砖砌体拖把池一个 ，内长1.2m,内宽0.4m，外露面贴砖","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.11",null,"地面吹干机  1000W， 品牌产品","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,null,"结构车间男更衣室维修改造（50㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G43:G50)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5.1,null,"新增衣柜（铁柜，厚度0.7mm，900*400*1850）","套",29,null,{"$f":"E43*F43","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5.2,null,"新增座椅（不锈钢椅，2300*650*780）","套",3,null,{"$f":"E44*F44","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5.3,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5.4,null,"拆除现有立式空调","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5.5,null,"移装综合楼挂式空调","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5.6,null,"新装窗帘(2扇）","m",2.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5.7,null,"照明电气改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",165,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,"结构车间女更衣室维修改造（20㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G52:G59)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6.1,null,"新增衣柜（铁柜，厚度0.7mm，900*400*1850）","套",8,null,{"$f":"E52*F52","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6.2,null,"新增座椅（不锈钢椅，2300*650*780）","套",1,null,{"$f":"E53*F53","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6.3,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6.4,null,"拆除现有立式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6.5,null,"移装综合楼挂式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6.6,null,"新装窗帘(1扇）","m",1.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6.7,null,"照明电气改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",88.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,null,"机加车间女更衣室维修改造（22㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G61:G68)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7.1,null,"新增衣柜（铁柜，厚度0.7mm，900*400*1850）","套",5,null,{"$f":"E61*F61","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7.2,null,"新增座椅（不锈钢椅，2300*650*780）","套",3,null,{"$f":"E62*F62","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7.3,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7.4,null,"拆除现有立式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7.5,null,"移装综合楼挂式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7.6,null,"新装窗帘(1扇）","m",1.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7.7,null,"照明电气改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",95.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,null,"机加车间男更衣室及机修室改造为男更衣室（60㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G70:G77)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8.1,null,"新增衣柜（铁柜，厚度0.7mm，900*400*1850）","套",38,null,{"$f":"E70*F70","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8.2,null,"新增座椅（不锈钢椅，2300*650*780）","套",4,null,{"$f":"E71*F71","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8.3,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8.4,null,"拆除现有立式空调","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8.5,null,"移装综合楼挂式空调","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8.6,null,"新装窗帘(1扇）","m",4.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8.7,null,"照明电气改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",193.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,null,"结构车间会议室改造为男更衣室（28㎡）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G79:G86)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9.1,null,"新增衣柜（铁柜，厚度0.7mm，900*400*1850）","套",14,null,{"$f":"E79*F79","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9.2,null,"新增座椅（不锈钢椅，2300*650*780）","套",2,null,{"$f":"E80*F80","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[9.3,null,"新装80W换气扇  品牌产品","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9.4,null,"拆除现有立式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9.5,null,"移装综合楼挂式空调","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9.6,null,"新装窗帘(1扇）","m",2.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9.7,null,"照明电气改造等  品牌吸顶灯两盏，品牌插座1个，品牌两开单控开关3个，品牌电线","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9.8,null,"墙面翻新  1、搭设脚手架，铲除原墙面乳胶漆，垃圾清理外运\n2、重新涂刷乳胶漆两遍","㎡",113.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["渣土运输及保洁"]
[null,null,"楼层运出垃圾","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"$f":"E88*F88","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"保洁","㎡",{"v":256,"d":"256.00"},null,{"$f":"E89*F89","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]